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Info Length Prl;toool Destination Source Time .No

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 1714.752242 4137

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 1717.765387 4138

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 1720.782004 4144

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2605.781509 4520

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2608.767871 4525

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2611.768981 4546

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2614.785458 4547

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2617.800242 4548

M-SEARCH * HTTP/1.1 179 SSDP 239.255.255.250 10.7.31.101 2620.815002 4554
0000 00 @d 56 c6 bl 73 00 @c 6e 12 af 38 @8 00 45 00  --V--s-- ime 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) <
gg;g ;’1‘2 2‘7‘ C 9 3 d “4-Y@ - ::38 (00:0c:6e:12:af:38), Dst: Dell c6:b1:73 (00:0d:56:c6:b1:73) <

c2 3e c @ - - : _ )

0030 1d 96 60 80 02 04 ©5 b4 01 03 03 88 61 o1 Internet Protocol Version 4, Src: 10.7.31.101, Dst: 10.7.31.7 <

Control Protocol, Src Port: 49726, Dst Port: 88, Seq: 0, Len: 0
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