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Wireshark - Packet 1191 - &5, Wi-Fi 3 o

@ main ¥
Frame 1191: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface \Device\NPF_{3DB1EFEF-6906-46F3-8A7C-1254AB6396F6}, id ©

Ethernet II, Src: IntelCor_ed:6e:12 (30:e3:7ated:6e:12), Dst: HewlettP_00:d0:as (60:23:7d:00:d0:as)
Destination: HewlettP_00:do:ad (00:23:7d:00:d0:a8)
Source: IntelCor_ed:6e:12 (30:e3:7a:ed:6e:12)
Type: §02.1Q Virtual LAN (0x3100)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 3, DEI: 0, ID: 20
Priority: Critical Applications (3) = . Ity
DEI: Ineligible = . RN}
I0: 20 - 0100 oool 0000 .
Type: Ipva (exeso0)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.2, Dst: 192.165.0.
Version: 4 = .... 0100
Header Length: 20 bytes (5) = @101
Differentiated Services Field: @x48 (DSCP: AF21, ECN: Not-ECT)
Total Length: 28
Identification: 0x0001 (1)
Flags: exee
Fragment Offset: @ = 0000 0000 0000 @
Time to Live: 64
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: @xf934 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.0.2
Destination Address: 192.163.0.1
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 53

o000 90 do a8 30 &3 7a ed 6e 12 61 00 60 14
@8 00 45 43 00 1c 00 01 00 00 40 11 9 34 cO a8
90 02 co a8 00 01 00 35 00 35 00 03 7e 20

5o

s/




